**医院中医科针灸排风系统安装项目施工项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 吊顶拆除及修复 | 平方米 | 70 |
| 2 | 墙体开孔400\*600 | 个 | 3 |
| 3 | 风道安装300\*500;包含5#镀锌角钢固定支架、风道采用热镀锌板板厚0.6mm。 | 米 | 21 |
| 4 | 风道安装200\*200 | 米 | 14 |
| 5 | 外墙风道安装300\*500包含5#镀锌角钢固定支架、风道采用热镀锌板板厚0.6mm；外墙开孔及封堵 | 米 | 10 |
| 6 | 风箱1000\*800\*800 | 个 | 1 |
| 7 | 风机基础 | 个 | 1 |
| 8 | 风机，风量6000m³ /h;风压350pa;功率 1.5kw;防雨风罩；防 虫 网 ； | 台 | 1 |
| 9 | 配电：2.5mm2铜质线 缆；套线管 | 米 | 50 |
| 10 | 控制箱：  漏电保护器，接触器、断路器、热保护器、配电箱外侧开关按钮等 | 台 | 1 |
| 11 | 床旁烟尘设备，采购 及安装 | 台 | 11 |
| 12 | 烟过滤器 | 台 | 1 |

备注：施工单位进场施工时要做好安全防护措施，并与科室充分沟通协调时间安排，确保科室诊疗工作的正常开展，厂家提供的材料必须符合行业及国家标准。所有维修项目均质保2年，工程量以现场施工为准。